**Limiter la consommation de l’eau liée à l’usage**

1/ Agir au niveau des toilettes

# Toilettes individuelles ou collective / habitation et tertiaire

## Toilettes sèches avec séparation des flux

Avec des lombrics ou à litière bio maîtrisée ou à enlèvement ou dessiccation, ou méthanisation…

* Dry Wostman
* Sanplouf par <http://humature.fr/>
	+ Séparateur d’urine en céramique
* <https://www.ecodomeo.com/>
	+ Séparation au niveau du tapis de transfert
* <http://deconnect.ecosec.fr/index.php/accueil/>
	+ Séparation au niveau du tapis de transfert
* <https://trobolo.com/fr/produits/luwebloem/>
	+ Séparateur d’urine polypropylène
* <https://separett.com/en/>

## Toilettes sèches sans séparation des flux

Avec des lombrics ou à litière bio maîtrisée ou à enlèvement ou dessiccation…

* https://www.fabuloustoilettes.com/
* <https://www.lecopot.com/>
* Clivus Multrum par <https://www.toilettes-seches-ecologiques.fr/toilettes_seches_chambre_compostage_clivus_multrum.php>
	+ A chambre de compostage

## Urinoirs classiques

## Urinette

En savoir plus : https://france2.wiki/wiki/Female\_urinal

* Aolidan

## Urinettes sans eau

* <https://urinoirmarcelle.fr/>
	+ En inox peint
* <https://petitcoinnature.fr/?page_id=60>
	+ En inox

## Urinoirs sans eau

* Par Geberit, <https://catalog.geberit.fr/fr-FR/products/search?q=urinoir&urlParams=categories%3C%7Bcatalog01_roc374547xfr%7D%2F%24s%3Durinoir%2Fcategories%3C%7Bcatalog01_roc374547xfr_ch12223492xfr%7D%2Fcategories%3C%7Bcatalog01_roc374547xfr_ch12223492xfr_ch22223493xfr%7D>
* Par Roca, http://www.roca.fr/catalogue/produits/urinoirs/urinoirs/hall/urinoir-flushfree-porcelaine-353621..0#!A353621000
* https://www.techni-contact.com/produits/6021-4575592-urinoir-ecologique-sans-eau.html?campaignID=04&pricettc=true&utm\_source=google-shopping&utm\_medium=google-cpc&utm\_campaign=google-pla&gclid=Cj0KCQjw5-WRBhCKARIsAAId9FkeTzeFDwYikBRoT71L3om4IgjIGY2T9QXtGX7GX\_hLrf9UhxMN-lwaAnO1EALw\_wcB
* Par VesBateco, Ti’Pi <https://www.tipi.eco/>
	+ En polyéthylène rotomoulé, avec membrane qui fait l'étanchéité et évite les remontées d’odeur
* <https://petitcoinnature.fr/?page_id=60>
	+ En inox, avec pastille anti-odeur
* <http://www.sanitec.fr/l-urinoir-sans-eau.html>
	+ En céramique, avec membrane qui fait l'étanchéité et évite les remontées d’odeur

# Cabine extérieure / module autonome

Avec ou sans raccordement électrique

## Toilette complète

* <https://ecosec.fr/achats/>
* <https://sanisphere-fr.com/sanitaires-collectivites/>
* <https://kazuba.pro/toilette-seche-kl2/>
* <https://www.polhus.fr/toilettes-seches-ec2010x-ecoteco-completes-sans-cabane-p-1436>
	+ Système de transfert par brouette

## Urinoirs seuls

## Urinettes

* <https://lapee.dk/>
* https://www.madamepee.com/notre-urinoire/

# Pour aller plus loin

## Valoriser les fèces

* en engrais ou compostage développé par les alchimistes https://alchimistes.co/valorisation-biodechets-compostage/

## Valoriser les urines

* En briques d'urine avec du sable : https://positivr.fr/brique-urine-invention/
* https://www.leesu.fr/ocapi/2021/12/06/enville-outils-low-tech-pour-citadins-producteurs-de-fertilisants/